{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,8],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,7],[15,2,15,7],[16,2,16,4],[16,5,16,7],[19,1,19,7],[21,1,21,7],[24,0,24,8]]}
["“铜峰共用仓库二楼智能化系统建设”报价清单"]
["序号","产品名称","参数要求","品牌","型号","数量","单位","单价","合计"]
[1,"高清数字枪机","400万像素","海康威视","DS-2CD3T46WDV3-L  ",4,"台"]
[2,"鱼眼高清摄像机","500万像素","海康威视","DS-2CD3955FWD-I",1,"台"]
[3,"监控支架",null,"海康威视",null,4,"套"]
[4,"鱼眼吊装支架","1.5米吊装","订制",null,1,"套"]
[5,"监控硬盘","8T监控专用","海康威视",null,2,"块"]
[6,"交换机","千兆POE 120W","锐捷","RG-ES209GC-P",1,"台"]
[7,"无线AP","工业级","迅宝/ZEBRA","AP-7532",6,"台"]
[8,"AC控制器","工业级","迅宝/ZEBRA","RFS-4010",1,"台"]
[9,"超五类非屏蔽双绞线","线径0.5mm 无氧铜","三信、一舟、普天天纪",null,3,"箱"]
[10,"镀锌KBG管","20mm 壁厚>=1.0","国产优质",null,450,"米"]
[11,"辅材","水晶头、扎带、胶布等",null,null,1,"项"]
[12,"安装调试费用","人工安装及设备调试，含安全措施费及高空作业车租赁",null,null,1,"项"]
[13,"合计"]
[14,"税金","税率     %"]
[15,"总计费用大写（元）",{"$nulls":3},"总计费用小写（元）"]
[]
[]
[null,"厂房及设备分布图"]
[]
[null,"说明：\n    1、仓库内部面积72M*40M，层高8M，无线设备及监控摄像头分布如上图所示；\n    2、所有设备均要求架设于顶部或接近于顶部位置；\n    3、本次项目施工区域主要位于仓库二层，所有设备线路汇聚于仓库一层机柜；\n    4、裸露线材要求使用镀锌KBG管保护；\n    5、登高作业设备由施工方负责，登高作业人员须具有相关资质，安全措施须满足要求；\n    6、非特殊情况，施工及调试要求在10日内完成。"]
[]
[]
["\n\n报价须知：\n\n1、投标公司至少具备电子智能化二级资质，中标后不得转包；\n2、本次报价必须报总价及明细价，价格单位为人民币元。总价含安装、调试及培训，中标单位须按招标单位要求进行安装；\n3、报价需是固定价格，以绝对额形式报价；\n4、报价不可附带任何条件，否则为无效报价；\n5、付款：项目完成并验收合格，开具发票后三个月内一次性付清；\n6、本公司将按总价最低原则确定成交人,公司有权结合报价结果选择与报价较低的投标人再次议价或进行二次报价;\n7、报价截止时间：请将密封的报价单在 2025年6月5日下午16时之前递送至 铜陵市铜峰工业园办公大楼407室；\n8、监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455\n                 本次招标联系人：王经理    电话：13856268789\n\n \n\n      \n投标单位：                      （盖章）                 授权代表：           （签字）\n\n\n                                                                      年     月     日     "]