{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,4,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,8],[30,2,30,4],[31,2,31,4],[32,2,32,7],[33,0,33,8],[60,2,60,4],[61,2,61,4],[62,2,62,7]]}
["铜峰薄膜七八线监控及网络建设项目报价函"]
[]
["项目总费用 "]
["币种：人民币"]
["项目名称",null,"总费用（单位:元）",null,"备注"]
["一、监控系统(A)"]
["二、网络系统(B)"]
["监控网络合计(C=A+B)"]
["税金(税率   %)(D)"]
["总计(E=C+D)"]
["总计(E)费用大写"]
["\n报价须知：\n1、投标单位至少具备电子智能化二级资质，中标后不得转包；\n2、本次报价必须报总价及明细价，总价含安装、调试及培训，中标单位须按招标单位要求进行安装；\n3、报价需是固定价格，以绝对额形式报价；\n4、报价不可附带任何条件，否则为无效报价；\n5、付款：项目完成后开具发票三个月内支付项目总计(E)费用90%，剩余10%作为质保金一年后付清；\n6、本公司将按总价最低原则确定成交人,公司有权结合报价结果选择与报价较低的投标人再次议价或进行二次报价;\n7、报价截止时间：请将密封的报价单在 2023年6月12日上午11时之前 递送至 铜陵市铜峰工业园办公大楼407室；\n8、监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455\n                 本次招标联系人：王经理    电话：13856268789\n\n       \n投标单位：                      （盖章）                 授权代表：           （签字）\n\n                                                                      年     月     日     "]
["一、监控系统"]
["序号","产品名称","参数要求","品牌","型号","数量","单位","单价","合计"]
[1,"高清数字枪机","   利旧,移机","海康威视","DS-2CD3T46WDV3-L  ",27,"台"]
[2,"监控支架","   利旧,移机","海康威视",null,27,"套"]
[3,"千M POE交换机","   利旧","锐捷","RG-ES126GS-LP ",2,"台"]
[4,"机柜","   利旧,主控室","国产",null,1,"台"]
[5,"机柜","   利旧,中间交换","国产","6U",1,"台"]
[6,"硬盘录像机","   利旧,双网口连网,\n        64路8盘位","海康威视","DS-8864N-R8",1,"台"]
[7,"硬盘","   利旧，6T","海康威视",null,4,"块"]
[8,"显示器","   利旧,通过高清线\n       接入操作台","国产","23寸及以上",1,"台"]
[9,"高清数字球机","800万像素，\n含球机电源支架","海康威视","iDS-2DC7823IX-A",4,"台"]
[10,"高清数字枪机","400万像素","海康威视","DS-2CD3T46WDV3-L  ",33,"台"]
[11,"监控支架",null,"海康威视",null,33,"套"]
[12,"双绞线","超五类非屏蔽","三信、一舟、普天天纪",null,18,"箱"]
[13,"电源线","RVV2*1.0","国产优质",null,400,"米"]
[14,"POE交换机","千兆","锐捷","RG-ES126GS-LP ",1,"台"]
[15,"硬盘","6T监控用硬盘","海康威视",null,4,"块"]
[16,"镀锌KBG管","含支架、接头辅材","国产优质","25mm，壁装1.0mm",2700,"米"]
[17,"辅材","水晶头、扎带、胶布、标签等",null,null,1,"批"]
[18,"安装调试费","人工安装及设备调试",null,null,1,"项"]
[19,"小计（A）","A"]
["二、网络系统"]
["序号","产品名称","参数要求","品牌","型号","数量","单位","单价","合计"]
[1,"网络模块","超五类","三信、一舟、普天天纪",null,50,"个"]
[2,"双孔面板","超五类","三信、一舟、普天天纪",null,25,"个"]
[3,"双绞线","非屏蔽超五类","三信、一舟、普天天纪",null,10,"箱"]
[4,"配线架","超五类","三信、一舟、普天天纪",null,3,"个"]
[5,"理线架",null,"三信、一舟、普天天纪",null,4,"个"]
[6,"110配线架",null,"三信、一舟、普天天纪",null,2,"个"]
[7,"交换机","可网管","H3C","S5120V3-28P-SI",1,"台"]
[8,"交换机","可网管","H3C","S3100V3-28TP-SI",1,"台"]
[9,"工业无线AP","含POE原装电源","迅宝","AP-0622",4,"台"]
[10,"光纤模块","SFP 单模","H3C","SFP-GE-LX-SM1310-D",4,"个"]
[11,"机柜","网络机柜","图腾","600*600*2055",1,"套"]
[12,"机架式PDU","10A 8孔位","国产",null,2,"个"]
[13,"室外单模光纤","12芯","国产",null,400,"米"]
[14,"室内单模光纤","6芯","国产",null,200,"米"]
[15,"室外大对数电缆","50对","国产",null,380,"米"]
[16,"室内大对数电缆","20对","国产",null,200,"米"]
[17,"机架式光纤盒",null,"国产","12口",4,"个"]
[18,"光纤耦合器",null,"国产","ST-ST",36,"个"]
[19,"光纤跳线","单模","国产","ST-ST",18,"根"]
[20,"光纤融接",null,"国产",null,36,"芯"]
[21,"光纤跳线","单模","国产","ST-LC",4,"对 "]
[22,"网络跳线","RJ45-RJ45","三信、一舟、普天天纪","2米",25,"根"]
[23,"语音跳线","RJ45-RJ11","三信、一舟、普天天纪","2米",10,"根"]
[24,"镀锌KBG管",null,"国产","25mm 壁厚>=1.0",1200,"米"]
[25,"PVC线槽",null,"国产","30*15mm",100,"米"]
[26,"辅材","水晶头、扎带、胶布、标签等",null,null,1,"批"]
[27,"安装调试费","人工安装及调试（含弱电桥架、光缆、电话电缆铺设）",null,null,1,"项"]
[28,"小计（B）","B"]